АКТ освидетельствования скрытых работ № ____
Объект: Жилой дом 2, блок-секция 2.1, ЖК «Керуен», шифр проекта 0049-25-2.1
«___» ____________ 20__ г.                                   г. ____________
Комиссия в составе:
Представитель технического надзора заказчика: ____________________________________ (Ф.И.О., должность)
Представитель подрядчика (производитель работ): ____________________________________ (Ф.И.О., должность)
Представитель авторского надзора проектной организации: ____________________________________ (Ф.И.О., должность)
произвела осмотр работ, выполненных ____________________________ (наименование подрядчика), и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Армирование монолитного фундамента ФЛм1 (поз. 1–5) и фундамента парадной лестницы ФПЛ1 (поз. 1–2): установка нижней и верхней продольной и поперечной арматуры, шпилек, закладка XPS 50 мм в торцевые швы ФПЛ1/ФЛм1 перед бетонированием.
2. Работы выполнены по проектной документации:
0049-25-2.1+2.2-КЖ.dwg (0049-25-2.1-КЖ): КЖ листы 3, 4, 5 (ФЛм1: опалубка, нижняя и верхняя арматура, спецификация D1A013), лист 6 (ФПЛ1, спецификация CE54CE).
3. При выполнении работ применены:
	Элемент, поз.
	Материал
	Количество
	Масса, кг

	ФЛм1 поз. 1
	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016
	3 642 п.м
	3 234,1

	ФЛм1 поз. 2
	Ø16 А400 ГОСТ 34028-2016
	624 п.м
	984,67

	ФЛм1 поз. 3
	Ø20 А400 ГОСТ 34028-2016
	228 п.м
	562,25

	ФЛм1 поз. 4
	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016, L=3290
	10 шт
	29,2

	ФЛм1 поз. 5
	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)
	285 шт
	214,53

	ФПЛ1 поз. 1
	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016
	99 п.м
	87,91

	ФПЛ1 поз. 2
	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)
	6 шт
	4,5


Документы о качестве: документы о качестве на арматурный прокат по ГОСТ 34028-2016 (номера — по входному контролю).
4. При выполнении работ отклонения от проектной документации:
________________________________________________ (при наличии — № согласования с проектировщиком)
5. Даты:
начало работ «___» ________ 20__ г.; окончание работ «___» ________ 20__ г.
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ: бетонирование ФЛм1 и ФПЛ1 бетоном кл. С20/25 W6 (62,8 м³ по спецификациям КЖ-3 и КЖ-6).
Приложения:
1. Исполнительная схема армирования ФЛм1 и ФПЛ1
2. Документы о качестве на арматуру
3. АОСР на бетонную подготовку (предыдущий этап)
Представитель технического надзора заказчика: ______________ / ____________________ /
Представитель подрядчика (производитель работ): ______________ / ____________________ /
Представитель авторского надзора проектной организации: ______________ / ____________________ /




